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远程视频监控升级改造技术参数基本要求

一、升级改造摄像机参数要求
	安装点位类型
	产品类型
	设备参数

	基坑周边使用
	200万像素 红外阵列球型网络摄像机
	1.分辨率1920×1080
2.高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离30米以上
3.实现日夜监控
4.支持POE供电功能
5.支持手机监控
6.防尘防水设计IP65防护等级及以上

	制高点使用
	1080P球机
	1.支持20倍光学变倍，16倍数字变焦,支持超低照度
2.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离可达150m以上
3.支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°
4.防雷、防浪涌、防突波，IP65防护等级及以上

	材料加工区
	200万像素 红外阵列球型网络摄像机
	1.分辨率1920×1080
2.高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离30米以上
3.实现日夜监控
4.支持POE供电功能
5.支持手机监控
6.防尘防水设计IP65防护等级及以上


注：以上安装的设备要求均支持H.264及以上协议；
以上提供机型必须支持HLS协议(后缀为.m3u8)格式播放，支持POE供电功能。
二、升级改造摄像头配套硬盘录像机技术参数要求（选配）
	硬件类型
	参数类型
	具体参数

	摄像头配套硬盘录像机参数
	基本参数
	类型：网络硬盘录像机

	
	视频参数
	视频制式：HDMI/VGA

	
	录像管理
	录像方式：手动录像、定时录像、移侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像
录像回放：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放
备份方式：常规备份、事件备份

	
	电力规格
	电源电压：AC 220V
电源功率：≤20W

	
	环境参数
	环境温度：-10-55℃
环境湿度：10％-90％

	
	通讯协议
	Ehome



三、已有摄像头接入要求

1、设备要能提供序列号。
2、要求设备必须可以接入厂家的云平台，且厂家云平台必须提供完整的第三方调用接口。
3、要求接入厂家云平台的监控直播不受到流量与设备接入数量的限制。
4、要求施工现场监控要接入互联网并且网络传输信号稳定。
5、要求厂家云平台能提供HLS协议(后缀为.m3u8)格式的视频流。 



