附件2
 车辆冲洗报警管控装置基本要求
	设备名称
	模块类型
	具体参数

	报警管控平台
	利用市扬尘管控系统平台
	如果将视频及报警信息上传到沈阳扬尘污染管控平台，平台可以同时提供手机APP，在手机上实现对平台数据的查看和操作。同时可转入雪亮工程平台，也可以独立运行提供给城建局。

	车辆冲洗监控设备
	400万像素数字网络摄像头
	1.摄像机400 万 1/1.8”CMOS 智能交通高清网络摄像机
2.分辨率2688(H)X1520(V)
3.传感器1/1.8” CMOS
4.最小照度彩色:0.001Lux @(F1.2，AGC ON)黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON)
5.镜头接口类型 CS 接口 
6.自动光圈 DC 驱动 
7.存储功能 支持 TF,USB 存储设备 
8.输出图片格式 JPEG 
9.帧率 25fps 
10.图像设置 饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调 
11.智能功能 支持机动车清洗过程检测；可配置上报车辆正常清洗报警，车辆清洗时间不足报警，车辆绕行未清洗报
警，清洗设备未出水报警

	
	控制单元
	可实现对违规车辆抓拍，录像存储回放等控制。

	
	视频存储模块
	存储容量8T。
同时存储5路摄像录像、回放等。其中1路为车辆冲洗摄像头，同时可以另接4路工地已有摄像头，安装方式需有线安装。另外3路分别为远程视频监控设备的工地主进出口、工地制高点、基坑周边3个点位。平台可以通过控制单元直接调取5路。
安装距离小于100米用网线连接，安装距离大于100米需采用光纤连接。工地制高点采用无线网桥方式连接。

	
	数据传输模块
	支持有线宽带传输或无线4G传输
网口：100M自适应以太网接口
串口：一个RS485接口  一个RS232接口
对外接口：WAN口1个LAN口10个   SIM卡插槽1个 天线接口1个
DC供电接口1个
工作环境：工作环境温度 -40℃～+75℃ 
工作环境湿度 5%~95%，无凝结

	
	设备箱体
	尺寸：500x400x250mm
安装方式：挂杆安装


[bookmark: _GoBack]要求：各建设、施工单位可自行购买或租用满足要求的车辆冲洗报警监控装置，需将装置数据、视频接入沈阳市扬尘管控平台。

