附件1

**沈阳市绿色建材推荐目录 入围条件**

一、基本要求

1、具有独立法人资格；

2、企业生产项目应符合国家、省、市产业政策；

3、产品符合国家、行业或地方等相关标准，并经法定质量检验机构检验合格；

4、具有与申请相符的生产能力和知识产权；

5、具有保证产品质量的生产设备、工艺和必要的检测手段；

6、具有保证产品的质量控制体系及管理制度；

7、法律、法规、规章规定的其它条件。

二、基本条件及提供的证明材料

**（一）加气混凝土、煤矸石烧结砖类：**

**1、**蒸压加气混凝土砌块（板）：单线年生产能力20万立方米及以上生产线，采用4.2米以上切割机、电子计量配料、六面扒皮、配有抽真空装置，不超过一天两周转；

**2、**煤矸石烧结空心（多孔）砖：单线年生产能力6000万块标准砖及以上生产线，经过原料精细化处理（包括建设陈化库）、55型以上成型砖机、4.6米以上大断面隧道窑、人工干燥、自动码卸坯、自动控温、电子计量配料。

3、其它条件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 应提供的材料 |
| 1 | 原材料 | 不得以耕地粘土为主要原材料。 | 近一年内的产品原料配料单及第三方检测验证报告 |
| 2 | 大气污染排放物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297，三级；或满足地方排放标准的最低要求 | 近一年的第三方环境监测报告  复印件 |
| 3 | 污水排放 | 《污水综合排放标准》GB8978 | 近一年的第三方环境监测报告  复印件 |
| 4 | 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 | 近一年的第三方环境监测报告  复印件 |
| 5 | 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1  《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》GBZ 2.2 | 近一年的第三方环境监测报告  复印件 |
| 6 | 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006，三级 | 有效期内的生产标准化证书  复印件 |
| 7 | 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 | 有效期内的管理体系认证证书  复印件 |
| 8 | 应用技术文件 | 具备详细、可行的应用技术文件 | 产品生产使用报告（包括产品介绍、生产控制和工程应用等） |
| 9 | 产品性能 | 基本性能应满足现行国家、行业标准要求。 | 近一年内的第三方产品质量检测报告 |
| 10 | 产品放射性 | 放射性应满足《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求。 | 近一年内的第三方检测报告 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价批复的要求。 | | | |

（二）**预拌砂浆类**

1、具有独立的生产车间（不允许委托加工），厂区面积不小于3000m2，年生产能力不小于20万吨；

2、生产采用立式干粉砂浆搅拌罐，灌装采用电子计重的叶轮式（气动式）阀口自动灌装机；

3、包装采用外阀口式自动罐装干粉砂浆包装物，并标明产品名称、企业名称、规格型号等信息；产品运至施工现场应出具合格证；

4、 有自营或者长期合作的车队的运输车队，满足运输半径要求；

5、其它条件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 应提供的材料 |
| 1 | 大气污染排放物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297，三级；或满足地方排放标准的最低要求 | 近一年的第三方环境监测报告复印件 |
| 2 | 污水排放 | 《污水综合排放标准》GB8978 | 近一年的第三方环境监测报告复印件 |
| 3 | 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 | 近一年的第三方环境监测报告复印件 |
| 4 | 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1  《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》GBZ 2.2 | 近一年的第三方环境监测报告复印件 |
| 5 | 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006，三级 | 有效期内的生产标准化证书复印件 |
| 6 | 管理体系 | 完备的质量、环境和职业健康安全管理体系 | 有效期内的管理体系认证证书复印件 |
| 7 | 全过程管理 | 设备设施选配等全过程管理应满足当地预拌砂浆绿色（清洁化）生产管理的相关规定。 | 除尘设备清单 |
| 8 | 应用技术文件 | 生产企业具备详细、可行的应用技术文件 | 产品生产使用报告（包括产品介绍、生产控制和工程应用等） |
| 9 | 产品性能 | 普通砂浆的性能应满足现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的要求,其他预拌砂浆的性能应符合国家现行有关标准的规定。 | 近一年内的第三方产品质量检测报告 |
| 注：大气污染物、污水、噪声排放应符合环境影响评价批复的要求。 | | | |